

**亮丽膜地坪保养喷蜡**

**Lovelymore Spary Finish**



** 产品性能**

亮丽膜地坪保养喷蜡是一种基于丙烯酸树脂的水性高分子聚合物，用于地坪保养。“一喷一磨”迅速清洁蜡面和污垢，补蜡、翻新的同时进行，迅速恢复蜡面光洁、明亮的表面。

** 应用领域**

广泛应用于各种弹性地坪，包括大型超市、机场候机楼、医院、办公楼等。

** 理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性 能** | **指 标** |
| 外观 | 乳白色液体 |
| 气味 | 无异味 |
| 稳定性 | 2～5℃放置24h无结晶，无沉淀 |
| pH值 | 7-9 |
| 固含量（%） | 2-4 |

** 使用推荐**

**推荐面积**：

推荐用量200-500 m2/每公斤/遍（视地坪情况）。

**推荐方法：**

1 地面清洗处理；

2 待地面干透后喷涂地坪保养喷蜡，同时用抛光剂高速缓慢抛光；

3 抛光后即可正常使用。

**注意事项**：

请勿用于室外地坪，请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。

** 包装与储存**

**包装：**4k**g/**桶，4kg/桶×4桶/箱，20 kg/桶。

**储存：**本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为3年（特殊情况可双方协商）。

** 安全信息**

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。