

**亮丽膜抗静电地板蜡**

**Lovelymore Anti-static Floor Finish**



** 产品性能**

亮丽膜抗静电地板蜡是一款水性护理涂层产品，采用先进的导电聚合物技术配制，具有良好的成膜性能。产品成膜后不仅具备美观整洁的外观效果，还具有高效的静电耗散功能。

** 应用领域**

电子工厂，电子通讯设备区，控制室，医院敏感医疗诊断器材等区域。

** 理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性 能** | **指 标** |
| 外观 | 乳白色或淡黄色液体 |
| 表面电阻/Ω | 1O6-109 |
| 稳定性 | 2～5℃放置24h无结晶，无沉淀 |
| pH值 | 7-9 |
| 固含量（%） | 22～24 |

** 使用推荐**

**推荐面积**：

一般推荐用量40-70 m2/每公斤/遍（视地坪情况）。

**推荐方法：**

1上蜡：使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡，用干净的蜡拖均匀上蜡一遍，视要求再上1-2遍；

2 保养：使用三瑞推荐产品进行清洁；

3 补蜡：初步清洁；使用三瑞推荐的产品进行深度清洁，用干净的工具再补1-2遍蜡。

**注意事项**：

请勿用于室外地坪，请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，温度、湿度、通风状况影响干燥时间，等蜡充分干透后再进行第二遍打蜡。

** 包装与储存**

**包装：**4k**g/**桶，4kg/桶×4桶/箱，20 kg/桶。

**储存：**本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为2年（特殊情况可双方协商）。

** 安全信息**

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。