

**蓝色强力除蜡水**

**Blue Power Stripper**



** 产品性能**

蓝色强力除蜡水是一种创新配方的强渗透性、快速起蜡水，能彻底清除地面旧蜡（三瑞系列蜡及固体蜡）和各种顽固污渍，使地坪恢复清洁。适用于地面彻底翻新处理及强污渍清洗。

** 应用领域**

塑料、石材、水磨石、环氧、混凝土等地坪。

** 理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性 能** | **指 标** |
| 外观 | 透明液体，不分层 |
| 色泽 | 无色 |
| 气味 | 无异味 |
| 稳定性 | 2～5℃放置24h无结晶，无沉淀 |
| pH值（3%水溶液，25℃） | 11-13 |
| 粘度mPa.s(25℃) | ≤100 |

** 使用推荐**

**推荐方法**：

1 根据旧蜡积聚程度，以1：5～10或1：10～20兑水（40℃-50℃热水更佳）；

2 用拖把将稀释后的除蜡水均匀涂抹在待施工地坪上，停留3～5分钟（若用冷水则适当延长时间），注意勿让地坪干燥；

3 用圆盘擦地机充分擦洗地坪，然后用吸水机将污水及旧蜡吸擦干净；

4 用干净的湿拖把将地面擦洗干净，等地坪完全干燥后即可上蜡。

**注意事项**：

 请勿让儿童接触，产品碱性，对眼睛、皮肤有刺激，吞服有害，使用时应带橡胶手套，清洗完后及时洗手，保持良好卫生，产品密封保存，防止受冻，冬天建议用40℃-50℃热水稀释。

** 包装与储存**

**包装：**4k**g/**桶，4kg/桶×4桶/箱。

**储存：**本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封和避免阳光直射的条件下，保质期为3年（特殊情况可双方协商）。

** 安全信息**

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。