

**VIVID-200(DFP-01)**

**粉体消泡剂**

**产品介绍**

VIVID-200(DFP-01)具有良好的配方适应性，可被推荐用于具有不同石膏、水泥胶凝配方体系的各 种流动性砂浆配方中并赋予砂浆产品优异的性能。本产品具有如下性能特征：

* 对中性和碱性体系都适合；
* 能与大多数其他添加剂相容，如表面活性剂、MC衍生物、CMC、TEX淀粉和淀粉醚以及聚醋酸乙烯

等水溶性聚合物；

* 本品为一种高效粉体消泡剂，消泡快、抑泡长；
* 耐高电解质、耐高剪切、可消除多种体系含水性体系的泡沫；

**应用领域**

本品是以特种聚醚类为主要原料，配合多种活性助剂精致而成，本品专为建筑工业中的应用而开发的，

适用面广，可应用于石膏基自流平、粉状涂料、干粉砂浆、水泥砂浆、石棉瓦体系、硅酸钙板、固体清

洗剂、除油粉、脱脂粉等。

**理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性** **能** | **指** **标** |
| 外观  | 白色粉末 |
| 堆积密度 (kg/m 3) | 780-880 |
| 使用温度（℃） | -5~100 |
| PH 值(20℃,2%水溶液) | 6.0~8.0 |

**使用推荐**

VIVID-200(DFP-01)可和其他粉状助剂均匀混合后用，一般添加量为胶凝材料用量的0.1-0.5%，具体 用量请根据现场实际效果适当调整。

**包装与储存**

**包装：**内衬塑料袋防潮包装，25kg包装。

**储存：**在 5-35℃下阴凉干燥处存储，防止受潮，存储有效为一年，存储等级为 11（不燃固体）。

**安全信息**

根据运输条例，产品属非危险品，具体的安全信息请见安全数据卡

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

