


**蓝色强力通用清洁剂（无磷配方）**

**Blue Power All Purpose Cleaner (Non-phosphorus)**



** 产品性能**

蓝色强力通用清洁剂是一种高浓缩液体清洁剂，含有独特的表面活性剂，可以用于地坪、外墙等多种硬表面的清洗。产品不含磷，不损伤物品表面，绿色环保。按推荐比例稀释，能有效清洗可水洗硬表面的各种污渍，适于地坪保养上蜡前的彻底清洁。

** 应用领域**

各种可水洗硬表面，如地坪、外墙、家具、卫生间用品及各种工具。

** 理化指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **性 能** | **指 标** |
| 外观 | 透明液体，不分层 |
| 色泽 | 淡蓝色 |
| 气味 | 无异味 |
| 稳定性 | 2～5℃放置24h无结晶，无沉淀 |
| pH值（3%水溶液，25℃） | 10-12 |
| 粘度mPa.s(25℃) | ≤100 |

** 使用推荐**

**推荐方法**：

重污表面：以1：30比例兑水，实施清洁，可使用海绵、刷子、拖把的清洗方式，也可以使用浸泡和泡沫清洗工艺，如能配合自动擦地机效果或高压水枪清洗更佳，清洗完后再水洗；

中污表面：按1：50比例兑水，实施清洁，清洗完后再水洗；

轻污表面：按1：100比例兑水，实施清洁，洗后无需再水洗；

地坪上蜡前，和蓝色除蜡水（按1：1～5比例，视旧蜡情况）配合使用，除蜡、清洗效果更佳。

**注意事项**：

请勿让儿童接触，产品碱性，对眼睛、皮肤有刺激，吞服有害，使用时应带橡胶手套，清洗完后及时洗手，保持良好卫生。原液禁用于木地板，上蜡地坪及油漆地坪，原液避免接触地毯、装饰金属。

** 包装与储存**

**包装：**4k**g/**桶，4kg/桶×4桶/箱。

**储存：**本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为3年（特殊情况可双方协商）。

** 安全信息**

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。